|  |  |
| --- | --- |
| **Kontakt und Ansprechpartner\*innen** | |
| Name | i can be your translator |
| Adresse  Vereinsanschrift | InTakt e.V.  c/o Irmgard Merkt  Auf dem Schnee 102b  58313 Herdecke |
| Postadresse | c/o Christoph Rodatz  Kleine Heide 51  44227 Dortmund |
| Email | [info@icanbeyourtranslator.de](mailto:info@icanbeyourtranslator.de) |
| Website | [www.icanbeyourtranslator.de](http://www.icanbeyourtranslator.de/) |
| Weitere Infos für Gastspiele | http://www.icanbeyourtranslator.de/gastspielinfos-konzept/ |
|  |  |
| Ansprechpartner künstlerisch | Christoph Rodatz  christoph@rodatz.de  0163 1968212 |
| Ansprechpartnerin künstlerisch | Lis Marie Diehl  [lismarie.diehl@tu-dortmund.de](mailto:lismarie.diehl@tu-dortmund.de)  0176 21230678 |
| Ansprechpartner Licht/Video/Bühne | Birk-André Hildebrandt  [info@birkandre.de](mailto:info@birkandre.de)  0176 99121965 |
| Ansprechpartner Technik und Tontechnik | Ben Ruddat  [ben@kurbetrieb.com](mailto:ben@kurbetrieb.com)  0177 4629210 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technikbedarf** **Spielstätte** | |
| Bühnenmaße | mind. 9m breit x 6m tief |
| Video | 3 x DVI Stecke (FOH -> Projektor)  3 x baugleiche Videoprojektoren   * 7000 AnsiLumen * mit Beamerblende (Shutter) * *hochkant* hängend * etwa 1m unter Grid   Bildmaße für Objektivberechnung:   * Höhe: 2,8m - 4,2m [je nach Deckenhöhe der Spielstätte], * Breite: 2,02m Breite |
| Licht | siehe Lichtplan &   * **!!!Pult: ChamSys PC Wing Compact (Genau das!!!)** * Alle Stufenlinsenscheinwerfer mit Torblende * Profiler 20, 21 & 22 mit Iris, die anderen ohne. * Profiler 1-12 mit Filter LEE#711 * 1 x Netzwerkkabel (FOH - Bühnenmitte, ArtNet) |
| Ton | siehe Tonplan &   * Tonpult: M32 (FoH) * DL32(Bühne-Bandposition) * Netzwerk­leitung |
| Bühne / Requisite | * 6 schwarze Hocker ohne Lehne * **!!! 7 sehr stabile Stühle (schwarze Holz-Sitzfläche, Metallbeine), siehe Foto am Ende des Dokuments. Es werden 7 Personen auf 2 Stühlen stehen.** |
| Strom | Bühne (Bandposition):   * 2 x 16A Schuko (Ton) auf 3 x 6-Fach-Verteiler * 1 x 16A Schuko (Licht) auf 3-Fach-Verteiler * 1 x Netzwerkswitch, * 1x CueCore, * 1 x LED-Dimmer-Netzteil   Rig   * 3 x Schuko Mini Rolldown, je 150W Schuko -  powerCON True1 - Adapter (wird mitgebracht), True1 out an jedem Gerät vorhanden. * 3 x 7000AL Projektor, evtl. Stromversorgung für Shutter (falls kein interner Shutter vorhanden)   FOH   * 1 x 16A Schuko Ton * 1 x 16A Schuko (Licht, Mediaserver) auf 2 x 6-Fach-Verteiler |

|  |
| --- |
| **Ton Bedarf Spielstätte** |
| 3 x Handfunken und Tellerständer  (Alternativ: 3x SM 58 mit 20 Meter Kabel und Tellerständer) |
| **Bandposition**  Vocal01 SM58  Vocal02 SM58  Wasserglas SM57  Horn SM58  Cello DPA 4099  Tischzitter Condenser (z.B. ATM 450)  Theremin SM57 (am AMP)  Musiker Stereo (XLR), evtl Stereo DI |
| **VideoTon**  StereoDI + StereoMiniKlinke auf 2 x Mono Klinke |
| **MainPA**  eine den Räumlichkeiten angepasst PA mit Top + Subs |
| **Monitor**  2 Monitore für die Bandposition |
| **Kabel**  XLR-, Speakon-, Schukokabel und Mehrfachsteckdosen ausreichend für die Verkabelung der Bandposition |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zeiten** | |
| TE | 2 Tage   * 1 Tag Einrichtung Spielstätte, * 1 Tag Einrichtung ICBYT und Anpassung Show |
| Probe | 1 Generalprobe |

|  |
| --- |
| **Besonderheiten** |
| Feuergefährliche Handlung:  Im Stück kommt für ca. 5 bis 10 Minuten eine Kerze zum Einsatz. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technik wird mit gebracht** | |
| Leinwände | „Leinwände“ sind Wahlberg Mini Rolldowns mit Gerriets Studiofolie in 202cm breite. Im “Flown Plot" sind nur die „Antriebe“ der Leinwände zu sehen. |
| Instrumente | Rechner für Playback auf der Bühne,  Mischpult/Bühne, Kaoss Pad, Maschine, Midi-Keyboard, iPad, Akkordeon, Cello, Horn, Blockflöten, Gläser, Theremin, Autoharp, AER-Verstärker, Gitarren-Verstärker |
| Video | 3 x MacMini (o.Ä.) für Mediaserver (Video und Audio)  3 x Mini-Displayport auf DVI-Adapter |
| Bühne | Diverse Tische |
| Licht/Media | 1 x CueCore (ArtNet Node, Midi-OSC, GPI)  4 x Alarmtrittmatte  1 x LED-Dimmer  12 x Highpower LED  1 x Netzwerkswitch |

# Stuhl / Beispielfoto

